**负载均衡高可用配置**

**1.配置条件**

条件1：为集群每个节点业务网段至少配置了一个vip

条件2：为集群管理网段配置一个vip，作为dns server 的IP地址

**2.DNS命令行用法**

**2.1 配置DNS命令**

uss.cluster dnsconf --name <name> --dnsip <dns\_IP> --hosts <vip1,vip2,vip3>

例如，上述条件2中准备好的 dns server 的IP地址为 : 192.168.1.100，域名为 : sdfs.com， 域名所对应的IP地址为（上述条件1的vip）：192.168.120.100,192.168.120.101,192.168.120.102，执行命令如下：

uss.cluster dnsconf --name sdfs.com --dnsip 192.168.1.100 --hosts "192.168.120.100,192.168.120.101,192.168.120.102"

**2.2 查询DNS命令**

2.2.1 查询DNS服务已设置的域名列表

uss.cluster dnslist

2.2.2 查询某个域名所对应的IP列表

uss.cluster dnslist --name <name>

**2.3 删除DNS某个域名**

uss.cluster dnsdel --name <name>